

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**SOPLADORES MONOFÁSICOS PARA LA LAGUNA DE LA OFICINA CENTRAL**

**TÉRMINOS DE REFERENCIA**

1. **ANTECEDENTES**

YPFB Transporte S.A. requiere la provisión de 2 sopladores monofásicos para oxigenar la laguna de la oficina central.

1. **OBJETO DEL REQUERIMIENTO**

El presente términos de referencia tiene por objeto la contratación de una empresa especializada en la provisión de 2 sopladores monofásicos para oxigenar la laguna de su oficina central ubicada en la doble vía la guardia del km 7 ½.

1. **ALCANCE**

Provisión de 2 sopladores monofásicos de las siguientes características:

* Soplador de aire JCH-035103 2hp 220/50 HZ.
* Modelo: N-B-03IN/OUT: 2"RPM: 2850presion: 1950mm h2o caudal máximo: 192 m3/hora.
* Potencia del soplador: 2 HP
* Corriente: 220v 50/60 HZ, monofásico
* Marca: Jazzi o similar
* Procedencia: Asia o similar

**(FOTO DE LOS SOPLADORES)**



NOTA: En su propuesta el proponente deberá indicar el tiempo de entrega.

1. **TIEMPO DE ENTREGA**

La provisión de los 2 sopladores monofásicos no deberá ser superior a los 30 días calendarios desde la aceptación de la Orden de Compra.

1. **FORMA DE PAGO**

El pago se realizará mediante abono en cuenta y podrá presentar su factura una vez entregado el producto y que este a entera conformidad de la Unidad Solicitante.

1. **FORMA DE EVALUACIÓN**

Se evaluará mediante el método precio evaluado más bajo y que cumpla con la parte técnica.

1. **MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA**

CUMPLE / NO CUMPLE