**PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**COMPRA DE ROPA DE TRABAJO: CAMISA, PANTALON y PARKA O SACÓN.**

1. **OBJETO Y ALCANCE**

YPFB TRANSPORTE S.A. precisa realizar un contrato marco para compra de ropa de trabajo: camisa, pantalón y Parka o sacón, para protección del cuerpo de sus trabajadores, correspondientes a la gestión 2025.

La adjudicación de este material se realizará por ítems descritos a continuación:

* Parka o Sacón
* Pantalón
* Camisa de Seguridad

La adjudicación se realizará por lotes y al precio evaluado más bajo.

El objetivo del presente documento es describir las especificaciones técnicas del EPP, además de listar características técnicas en función de estándares y normativas requeridas por YPFB TRANSPORTE S.A.

1. **MUESTRAS**

Las empresas proponentes deberán necesariamente presentar adjunta a su propuesta técnica, una muestra de la tela certificada y una prenda confeccionada en cualquiera de las tallas que el proponente se disponga a presentar su propuesta o lote respectivo y así poder verificar la calidad de la confección y realizar la validación de las dimensiones o tamaño de la muestra presentada. La no presentación de la muestra, será motivo de descalificación.

Las muestras constarán de:

* Lote A: 1 Parka Talla M, L, o XL y 1 un recorte de la tela propuesta de un mínimo de 20x20 cm debidamente rotulada con el nombre del proponente y el tipo de tela y gramaje.
* Lote B: 1 Pantalón de talla 42 ó 44,
* Lote C: 1 Camisa de Seguridad talla M, L ó XL.

1. **CERTIFICADO DE CALIDAD DE LA TELA**

Las empresas proponentes deben presentar la o las certificaciones de la tela propuesta y verificar el cumplimiento inextenso de la totalidad de los requisitos descritos en la parte técnica y que se detallarán en forma extensa para cada lote.

1. **ETIQUETAS DE RECOMENDACIONES DE USO Y CALIDAD**

El proponente deberá incluir las etiquetas internas que deberán ir costuradas en cada una de las prendas entregadas con el siguiente detalle según sea aplicable (Ver detalle y ubicación de etiquetas en puntos 7 y 9).:

**a)** Una etiqueta con recomendaciones de cuidado para el lavado y el mantenimiento recomendado para mantener en buenas condiciones el material de fabricación.

**b)** Una etiqueta con la certificación de la tela que incluya el nombre del fabricante.

**c)** Una etiqueta de certificación del aislante térmico. Ej. C-150 u otro equivalente.

**d)** Una etiqueta de identificación de usuario.

1. **EMBALAJE**

Las piezas deberán ser embaladas y presentadas en bolsas plásticas individuales con la talla visible de cada prenda.

1. **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ROPA DE TRABAJO**
2. **PARKA O SACON**

**Material** El material de confección deberá tener un mínimo de 85% algodón y 15% de otras fibras (Preferentemente mezcla algodón nylon, Y deberá cumplir con la norma AATCC 20

**Gramaje o Peso**: 7.5 a 9 Oz/yd2 que cumpla con ASTM D 3776-2007 o norma equivalente.

**Tela:** Tipo Drill

**Color:** Azul Marino

**Forro:** Forro interior completo cuerpo y mangas de algodón 100% en todas sus fibras.

**Botones:** De presión metálicos en puños y tapas. Los elementos para cierre y abrochado no podrán ser de material tipo velcro-scratch. En ambos puños deberán tener dos posiciones para ajuste variable.

**Bolsillos:** En la parte frontal con tapa cierre con al menos tres botones, dos bolsillos dobles inferiores delanteros, dos bolsillos en la parte interior con cierre y un bolsillo en la parte delantera superior derecha (Lado opuesto del logotipo rombo).

**Aislamiento térmico:** Fibra térmica thinsulate 3M o similar, tipo C, Clase1, C150 o de similares características.

**Cintas Reflectivas**: Deberán cumplir con ANSI / ISEA 107:2015 o norma equivalente. De clase 1, de Dos (2) pulgadas de ancho y deberán estar dispuestos en brazos, hombro y cuerpo (color: plateado), cinta reflectiva 3M o de similar calidad, según imagen indicada a continuación.

**Logotipo**: Un Logo del rombo de YPFB TRANSPORTE S.A bordado a la altura del corazón sobre fondo reflectivo plateado (en color original, ver anexo # 1), de medidas 6,5 cm. de largo x 3 cm. de alto.

**Cordones**: Interiores en la parte de la cintura y en la parte del perímetro inferior lleva cordones ajustables con tambor de alta resistencia, o con liga con dosificador.

**Costura**: Confeccionado con costuras tipo 300 y costuras dobles de seguridad tipo 500 y 600, que permitan elasticidad y buena resistencia a los esfuerzos de tracción.

**Capucha**: La capucha del Sacón deberá ser totalmente desmontable y con cremallera tipo YKK.

**Cremallera**: Con cierre tipo YKK (de apertura rápida) y broches deberán estar ocultos por solapa.

**Tallas**: M y L,. El proveedor adjudicado deberá solicitar una muestra de cada talla del almacén de YPFB TRANSPORTE S.A.

**Color**: Azul marino

**Hilo** de recta 20/20;

1. **PANTALON JEANS TIPO LEVI’S 505 (MODELO CLÁSICO)**

**Material** El material de confección deberá ser según formato de 100% de algodón en todas las fibras y/o aceptándose como mínimo 85% algodón y 15% otras fibras (Preferentemente mezcla algodón nylon). Y deberá cumplir con la norma AATCC 20.

**Tela**: Tipo Jeans DENIM de origen industria brasilera o similar.

**Composición**: Mínima de 85% algodón y 15% de otras fibras (Preferentemente mezcla algodón nylon)

**Peso**: 12,5 a 14 Onza/Yd2, que cumpla con ASTM D 3776-2007 o norma equivalente.

**Acabado**: Pre-lavado enzimático, encogimiento aceptado menor al 2%, que cumpla con la normativa AATCC 96 – 2004, colores firmes superior a 200 ciclos de lavado.

**Color**: Azul (Jean).

**HILO**: 100% poliéster, 20/20, color beige, resistente a todo tipo de lavado

**COSTURA**: Doble costura en los laterales internos y externos, costuras similares al modelo Levi´s doble costura al interior de la entrepierna y costura over lock de 5 hilos en la parte lateral externa del pantalón con un despunte de 16 cm de largo desde la pretina hacia la parte lateral externa.

**MODELO**: Corte Clásico (Modelo Levi’s 505) necesariamente.

**CASO ESPECIAL** Se podrá aceptar parcialmente con elástico para aquellas tallas de varones que sean consideradas como especiales (agarre a la cintura y abdomen con 85% de algodón y 15% elastano)

**CINTURA**: Doble con entre tela de 4 a 5 cm de ancho 5 a 6 pasadores atracados para el cinturón en función a la talla, (1.2 cm de ancho X 5.5 cm de largo).


**BOLSILLOS:** dos en la parte delantera interior, dos en la parte trasera. Los FORROS INTERIORES deben ser 100% algodón, las costuras laterales deben ser dobles. No deben tener los topes o remaches metálicos de bolsillo o monedero, en vez de esos remaches metálicos se deberá atracar.


**CIERRE y BOTON**: cremallera y botón de latón reforzado y broche de seguridad (metálico) marca YKK (que no se gaste o manche en el lavado).

**BOTAPIE**: Clásico similar a (Levi’s 505).

**TALLA**: En forma referencial 42, 44, 46 y 48.

**TABLA DE MEDIDAS REFERENCIALES PARA PANTALÓN**





Nota. - El proveedor adjudicado podrá solicitar una muestra del almacén de YPFB TRANSPORTE S.A.

1. **CAMISA DE SEGURIDAD JEANS (VARÓN)**

### Debe mínimamente cumplir con las siguientes características:

* **Tela**. Tipo Jean DENIM, industria brasilera o similar.
* **Composición: El material de confección deberá ser según formato de 100% de algodón en todas las fibras y/o aceptándose como mínimo 80% algodón y 20% otras fibras (Preferentemente mezcla algodón nylon). Y deberá cumplir con la norma AATCC 20.**
* **Peso o gramaje**: Rango requerido de 7 a 7.6 Oz/Yd2.
* **Acabado:** Pre-lavado enzimático, encogimiento aceptado menor al 2%, deberá soportar al menos 200 ciclos de lavado.
* **Hilo**: 100% poliéster, 20/20, color beige, resistente a todo tipo de lavado
* **Costura**: Deberá ser necesariamente doble Costura y reforzada.
* **Modelo:** Se debe considerar las siguiente Condiciones:
  + Parte delantera deberá llevar 2 Bolsillos con un botón cada uno (No se debe colocar atraques)

****

* + Las camisas No deben contar cintillo para arremangar camisas de seguridad, como en anteriores gestiones.
  + Bolsillo adicional lateral porta lapiceros en las mangas de las camisas.



* + Debe tener 6 botones (en función a la talla) y lleva topeta de 3,5 cm de ancho con dos costuras.
* **Mangas**: Puños pegados con doble costura y con la tira sujeta manga con botón al medio de la misma para poder arremangar.
* **Color:** Azul Jeans.
* **Cuello:** De dos piezas con doble costura y funda interna para dar solidez. Adicionalmente se debe instalar 1 botón en la parte trasera del cuello al medio para evitar se levante el mismo.
* **Espalda:** Canesú con doble tela de 12 cm de ancho (en función a la talla).
* **Bordados:**  4 Logotipos bordados,

1. Un Logo del rombo de YPFB bordado sobre el bolsillo izquierdo (en color original), de medidas 6,5 cm. de largo x 3 cm. de alto.

**2).** Un Logo sobre el brazo derecho de la empresa YPFB TRANSPORTE S.A. de 7 cm x 4 cm.





**3).** Un Logo sobre el brazo izquierdo de la Bandera de Bolivia de medidas 5 cm. de largo x 3 cm. de alto.

**Botones**: de material sintético PVC. Nº 20, de 4 agujeros, con hendidura central, con dos botones de repuesto.

**4).** Un Logo sobre el brazo izquierdo del año de dotación D-25 la Bandera de Bolivia de medidas 3,5 cm. de largo x 2 cm. de alto





**TABLA DE MEDIDAS REFERENCIALES PARA CAMISAS**

****

### Nota. - El proveedor adjudicado podrá solicitar una muestra del almacén de YPFB TRANSPORTE S.A

### 

1. **ESQUEMAS DE ACLARACIÓN**
2. **ETIQUETA INTERIOR DE DATOS (FABRICANTE, PICTOGRAMAS DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO)**



**Logo del Proponente**

**Datos del Proponente**

**de la tela**

**Pictogramas de cuidados de tela**

**Mínimo**

**MODELO 2**

**MODELO 1**

1. **ETIQUETA DE LA TELA DEL FABRICANTE.**



1. **ETIQUETA DEL AISLAMIENTO TÉRMICO (CUANDO APLIQUE)**



1. **LOGOTIPO DE YPFB TRANSPORTE S.A**

* **7 cm x 4 cm**



1. **PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA**

**La empresa que se adjudique el material, tendrá 60 días calendario para la entrega del 100% del material, el tiempo de confección inicia a partir de la emisión de la orden de compra.**

La adjudicación podrá realizarse por Lote.

Para la entrega de la ropa, el proveedor adjudicado deberá coordinar con anticipación la fecha y hora de recepción por parte del personal de almacenes de YPFB Transporte S.A en Santa Cruz de la Sierra.

La ropa, ingresados al almacén, recibirán un control de calidad de parte de la Jefatura de Salud y Seguridad, previo a su aprobación para facturar.

El pago se hará efectivo 20 días posteriores a la emisión de la factura.

Es factible la entrega de material antes del plazo establecido en la orden de compra si el proveedor dispone de la totalidad del material para entrega.

**CANTIDAD REQUERIDA** La adjudicación se hará por el total del Lote requerido para la ropa y las cantidades requeridas son:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Cantidad** |
| **Texto breve material** | **Material** | **Lote** | **Requerida** |
| **CAMISA D/SEGURIDAD** | **13000020** | L | **550** |
|  | **13000020** | XL | **500** |
|  | **13000020** | XXL | **180** |
|  | **13000020** | XXXL | **30** |
|  | **13000020** | XXXXL | **15** |
|  | **13000020** | M | **850** |
| **PANTALON** | **13001067** | 42 | **300** |
|  | **13001067** | 44 | **360** |
|  | **13001067** | 46 | **150** |
|  | **13001067** | 48 | **90** |
| **SACON PARKA** | **13001074** | L | **120** |
|  | **13001074** | M | **100** |