1. **Antecedentes**

YPFB TRANSPORTE S.A., es una empresa dedicada al transporte de hidrocarburos (GLP, petróleo crudo y gas natural) por ductos, con un estricto compromiso en políticas en Calidad, Salud Ocupacional, Seguridad, Medio Ambiente y Responsabilidad Social Empresarial.

Para la remediación de suelos contaminados en los distintos sucesos de derrames, se requiere la impermeabilización del suelo para tratamiento y/o disposición temporal con geomembrana de PVC. En este sentido, el presente documento tiene la finalidad de convocar a empresas legalmente establecidas en el país para la presentación de propuestas técnico-económicas para la provisión de este material

1. **Objetivo**

El objetivo de este proceso es adquirir una geomembrana flexible de PVC de alta densidad para la utilización en los diferentes sucesos y áreas de contención temporal de suelos contaminados.

1. **Alcance y Características Técnicas**

Las empresas interesadas deben presentar sus propuestas para la provisión del siguiente material de derrame, a continuación, se detalla cada uno de estos:

|  |  |
| --- | --- |
| **DESCRIPCIÓN** | **CANTIDAD** |
| Geomembrana flexible de PVC de 0,75 mm de grosor, de 7 m. x 7 m. ≥ (Una sola pieza – No añadida). | 12 piezas |
| Transporte y entrega del material hasta el Almacén Central de YPFBTR en SCZ. | 12 piezas |

El proveedor deberá presentar la ficha técnica del producto antes de transportar la geomembrana hasta el sitio de la obra, donde YPFB TRANSPORTE S.A. realizará una inspección visual del material antes de proceder a su recepción oficial, esto con el fin de verificar la integridad física del material.

En caso de encontrarse algún defecto del material, el proveedor deberá proceder con la remediación del mismo, para luego solicitar a YPFB TRANSPORTE una nueva inspección del material.

Una vez verificada la geomembrana el proveedor deberá a proceder con la entrega del material a ALMACENES.

1. **Propuestas**

Las propuestas deberán dar cumplimiento a los requisitos descritos en el presente documento, matriz de evaluación técnica y demás documentos que forman parte de la convocatoria y deberá estar acompañado de la ficha técnica de la geomembrana.

El costo de la compra de la geomembrana deberá ser cotizado en moneda nacional (bolivianos).

1. **Tiempo de entrega**

El material, deberá ser entregado en ALMACENES BASE Santa Cruz, una vez el proveedor reciba la conformidad por YPFB TRANSPORTE S.A. en un plazo no mayor a 10 días calendario.

El proveedor correrá con todos los gastos logísticos para el trasporte de la geomembrana, sin ningún costo adicional a YPFB TRANSPORTE.

1. **Pago**

El 100% del pago se realizará a la entrega del producto ofertado en ALMACENES. Siempre y cuando no tenga observaciones por parte de YPFB TRANSPORTE S.A.

1. **Ubicación de ALMACENES de YPFB TRANSPORTE S.A.**

La ubicación de ALMACENES DE YPFB TRANSPORTE es en la Doble vía a La Guardia km 7 ½, casi octavo anillo.