1. **Antecedentes**

YPFB TRANSPORTE S.A., es una empresa dedicada al transporte de hidrocarburos (GLP, petróleo crudo y gas natural) por ductos y considera que la protección de la vida humana es uno de los pilares fundamentales para el cumplimiento de su política de Desarrollo Sostenible.

En este sentido, el presente documento tiene la finalidad de convocar a empresas legalmente establecidas en el país para realizar el servicio de mantenimiento correctivo de motor marca honda modelo GX-200.

1. **Objetivo**

El objetivo de este servicio es el mantenimiento correctivo del motor marca honda modelo gx-200 con el fin de reestablecer su correcto funcionamiento en las tareas de extinción de fuego.

1. **Alcance**

Este servicio de mantenimiento correctivo del motor marca honda modelo gx-200, deberá estar de acorde a lo indicado en el punto 4 del presente documento.

# Servicio a ejecutar.

La empresa contratista deberá realizar el mantenimiento correctivo y reparación de motor marca HONDA, modelo GX-200 de 6 CV de 4 tiempos a gasolina para su correcto funcionamiento.

Este motor es parte de un kit de bomba de extinción de fuego de línea europea, para lo cual deben realizar los siguientes trabajos:

1. Reemplazo de tapa de carter, cubierta cigüeñal pieza: 11300ZL0000 de motor honda japonés,
2. Cambio de kit de juntas de cubierta pieza: 11381ZL0000,
3. Cambio de conjunto de tapa, llenado de aceite número de producto: 15600ZE1003
4. Reemplazo de paquete, llenador de aceite CA (NAS) Número de producto: 15625ZE1003
5. Reemplazo de sello de aceite, 25x41x6, pasador, 8x14, perno, brida, 8X32, B/BRG RAD N/COM Número de producto: 961006205000
6. Realizar el afinado de motor marca HONDA, modelo GX-200.
7. Corrección y revisión de pistones del motor marca HONDA, modelo GX-200
8. Cambio de lubricante de acorde a las especificaciones del fabricante
9. Cambio de bujía, calibrado de sistema de compresión y sistema de inyección del motor marca HONDA, modelo GX-200.
10. **Propuestas**

Las propuestas de los ofertantes deberán dar cumplimiento a los requisitos descritos en el presente documento, matriz de evaluación técnica y demás documentos que forman parte de la convocatoria.

1. **Forma de Presentación de propuestas**

Sus propuestas deberán ser presentadas mediante el sistema ERP-SAP de YPFB Transporte S.A. según plazos establecidos en la invitación.

1. **Plazo de Entrega**

El plazo de entrega es de 15 días a partir de la aceptación de la Orden de servicio OS.

1. **Forma de Entrega**

El motor marca HONDA, modelo GX-200 finalizada el mantenimiento correctivo, deberá ser entregado en las instalaciones del almacén de YPFB TRANSPORTE SA, ubicada en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Doble vía a La Guardia Km 7 ½. En un plazo de 15 días calendario que iniciara el plazo una vez recibida el orden de servicio.

1. **Forma de Pago**

La forma de pago se hará efectiva luego de la conformidad de la entrega del equipo reparado.