**MATRIZ DE EVALUACIÓN**

**SOPLADORES DE AIRE MONOFÁSICOS**

|  |  |
| --- | --- |
| **CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS POR YPFB TRANSPORTE S.A.** | **CARACTERÍSTICAS OFERTADAS POR EL PROPONENTE** |
| Provisión de 2 sopladores monofásicos de las siguientes características:   * Soplador de aire JCH-035103 2hp 220/50 HZ. * Modelo: N-B-03IN/OUT: 2"RPM: 2850presion: 1950mm h2o caudal máximo: 192 m3/hora. * Potencia del soplador: 2 HP * Corriente: 220v 50/60 HZ, monofásico * Marca: Jazzi o similar * Procedencia: Asia o similar |  |
| **Plazo de entrega:** 30 dias desde la aceptación de la orden de compra |  |
| **Lugar de entrega:** oficina central de YPFB TRANSPORTE S.A. de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra (Km 7 ½ Doble vía la guardia). |  |

**(Firma del Representante Legal del Proponente)**

**(Nombre completo del Representante** **Legal)**