|  |
| --- |
| **Equipo: Analizador de Gases** |
| **Marca**: TESTO  **Modelo**: 350  **SN**: 2483968 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIPCIÓN ACCESORIO** | **CANT** | **UNIDAD** | **PRECIO UNITARIO**  **Bs.** | **SUBTOTAL**  **Bs.** |
| 1 | Batería de litio para TESTO 350 (caja analizadora) | 1 | PZA |  |  |
| 2 | Sonda de combustión para motores industriales con filtro preliminar de partículas.  Longitud del tubo de la sonda: 335 mm  Temperatura máxima: 1000°C  Longitud del cable: 4 m | 1 | PZA |  |  |
| 3 | Reemplazo de sensor de O2, para TESTO 350, y Calibración de equipo TESTO 350 (con datos trazables y gases patrón O2:18,00%, CO:200 ppm, NO:100 ppm) | 1 | PZA |  |  |
| 4 | Reemplazo de conector de medición para TESTO 350 | 1 | PZA |  |  |
| 5 | Filtro de partículas para sonda de combustión (bolsa de 10 unidades) | 2 | PZA |  |  |
| 6 | Filtros para caja analizadora Testo 350 (bolsa de 20 unidades) | 2 | PZA |  |  |
| 7 | Papel térmico para impresora de TESTO 350 (Bolsa de 6 rollos) | 2 | PZA |  |  |
| **PRECIO TOTAL Bs.** | | | | |  |
| **Monto literal:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /100 bolivianos.** | | | | | |